|  |  |
| --- | --- |
| АРМАТУРОГИБ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГ-32 | |
| аг32э.jpg | |
| Диаметр изгибаемой арматуры | 4...32 мм (при прямом и обратном гибе) |
| Угол изгиба | 0...105 град. |
| Тип гидроцилиндра | Двустороннего действия |
| Переключение прямой ход / обратный ход | рукоятка |
| Время полного гиба до 105 град. | 6 секунд |
| Мощность электродвигателя | 1600 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Вес нетто | 24 кг |
| Вес в упаковке | 32 кг |
| Размеры упаковки | 620х250х350 мм |
| Температура окружающей среды | -10...+40 град. |
| Используемое масло | Рекомендуется использовать гидравлические масла с вязкостью  ISO VG 15 (подбирается в зависимости от температуры окружающей среды) |